Práce č. 10

1. V axonometrii (XY=10, YZ=12, XZ=11) bodem veďte příčku mimoběžek
2. V izometrii (9,9,9) určete vzdálenost bodu od roviny
3. V axonometrii (XY=10, YZ=12, XZ=11) na přímce stanovte bod stejně vzdálený od bodů