Práce č. 1

1. V axonometrii (XY=10, YZ=11, XZ=12) zobrazte rotační kužel určený vrcholem , středem podstavy  a bodem pláště .
2. Sestrojte rotační kuželovou plochu určenou směrem osy , povrchovou přímkou a bodem plochy , .