Práce č. 6

1. V izometrii (XY=8= YZ=XZ) sestrojte průsečíky přímky  *s* kulovou plochou o středu a poloměru .
2. V axonometrii (XY=10, YZ=11, XZ=12) sestrojte tečnou rovinu a normálu v bodě kulové plochy o středu a poloměru .