Práce č. 9

1. V MP sestrojte technické osvětlení kužele a vržený stín tečny rotačního kužele s podstavou v půdorysně o středu a výšce .
2. V KP sestrojte středové osvětlení kulové plochy o středu a poloměrem . Zdrojem středového osvětlení je bod .