Práce č. 9

V axonometrii (XY=9, YZ=10, XZ=11) sestrojte řez rotačního válce s podstavou v půdorysně o středu , poloměru a výšce rovinou .