Práce č. 9

V axonometrii (XY=9, YZ=10, XZ=11) sestrojte řez rotačního válce s podstavou v půdorysně $π$ o středu $S\left[7, 7, 0\right]$, poloměru$ r=5 cm$ a výšce $v = 15 cm$ rovinou $ρ \left(\infty ;10,5;9\right)$.